ОПРОСНЫЙ ЛИСТ к заявкам № 34605

на

Закупку поддонов для хранения ТМЦ на складе КТК-К

**Нестандартный поддон металлический ПМ- Евро (1200\*800\*130 (Н-высота))**

- размер 800х1200х130 (Н-высота);

- грузоподъемность – 1500 кг;

- каркас из труб 20х30х1.5 мм;

- покрытие- лист 3 мм с противоскользящим покрытием;

- на трех- лыжах-опорах;

- возможность захода вил погрузчика со всех сторон;

-вес расчётный – 43 кг.

Покрытие каркаса – термостойкий грунт-эмаль (до 600 градусов).

Покрытие платформы- напыляемое латексное покрытие.

Цвет синий.



**Нестандартный поддон металлический ПМ- Фин (1200х1200х130 Н-высота)**

- размер 1200х1200х130 ( Н-высота);

- грузоподъемность 1500 кг;

- каркас из труб 20х30х1.5 мм;

- покрытие- лист 3 мм с противоскользящим покрытием;

- на трех- лыжах-опорах;

- возможность захода вил погрузчика со всех сторон;

- расчетный вес – 55,1кг.

Покрытие каркаса – термостойкий грунт-эмаль (до 600 градусов).

Покрытие платформы- напыляемое латексное покрытие.

Цвет синий.

