Пояснения к закупке 4467-OD «Частичное диагностирование резервуаров нефтяных РВСПК-100000 41-ТК-В001/В002/В004/В006/В008. Диагностика емкостей закрытого дренажа МТ Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности РВС ДТ 41-ТК-Е001/002, 42-ТК-Е001/Е002».

1. В объявление на сайт КТК по закупке 4467-OD добавлен ВРД КТК 08.08.2015 “Правила технической эксплуатации резервуаров и резервуарных парков нефтепроводной системы КТК”;
2. В ходе выполнения работ есть необходимость вскрытия токоотводов заземления со вскрытием мембраны на площадках резервуаров РВСПК-41-ТК-В001/002/004/006/008. Вскроем 5 метров одного луча у РВСПК 41-ТК-В001/002/004/006/008 и если заземляющий проводник изолированный, то фотографируем , оформляем акт и более не раскапываем. Протяженность каждого луча до 20 м,  с  глубиной  залегания от 0,7 до 1м;
3. Первоначальная подготовка к работам емкостей подземных 42-ТК-Н001/002/006, 41-ТК-Н002/003/004/005, резервуаров РВС ДТ 41-ТК-Е001/002, 42ТК-Е002 (зачистка, дегазация, подготовка поверхности до требуемого для контроля качества) – зона ответственности Заказчика.