Приложение 3

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на проведение работ/оказание услуг по ежегодной проверке, техническому осмотру, ремонту, испытанию и перезарядке огнетушителей, проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, ограждений

на объектах Центрального региона АО "КТК-Р" в 2023 – 2024 гг.

Срок действия договора 2023 - 2024 гг.

Цель работ. Проведение работ/оказание услуг по ежегодной проверке, техническому осмотру, ремонту, испытанию и перезарядке огнетушителей в количестве, ассортименте и сроки согласно заявке Заказчика, проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, ограждений на объектах Центрального региона АО "КТК-Р".

1. Исполнитель обязуется оказать Компании следующие услуги:

2.1. Ежегодная проверка, технический осмотр, ремонт, испытание и перезарядка огнетушителей.

2.2. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, ограждений.

3. Места оказания работ/услуг:

- А-НПС-4А – Астраханская область, Красноярский район, МО «Степновский сельсовет»;

- НПС «Астраханская» – Астраханская область, Енотаевский район, МО «Средневолжский сельсовет»;

- А-НПС-5А – Астраханская область, Наримановский район, МО «Астраханский сельсовет»;

- НПС «Комсомольская» – Республика Калмыкия, Черноземельский район;

- НПС-2 – Республика Калмыкия, Черноземельский район;

- НПС-3 – Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район;

- линейная часть магистрального нефтепровода Компании, проходящая по территории Астраханской области и Республики Калмыкия;

- офис Центрального региона г. Астрахань, ул. Куйбышева, д.62.

3.1. Компания имеет право в любое время в течение действия Договора дополнить перечень объектов Компании, расположенных на территории Астраханской области и Республики Калмыкия, на которых будут оказываться Услуги Исполнителем, путем письменного уведомления Исполнителя.

4. Услуги на территории Компании должны осуществляться по рабочим дням в период с 8:30 до 17.30 часов. В случае изменения режима работы Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о таком изменении не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до вступления в силу изменений.

5. Исполнитель соблюдает сам и обеспечивает соблюдение своими работниками, субисполнителями выполнение нормативно-правовых актов РФ, регламентов Компании, в том числе «Кодекса Делового Поведения КТК», «Принципов хозяйственной деятельности КТК», правил, касающихся охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

6. Объемы работ (с учётом пункта 10.2.):

6.1. Ежегодная проверка, технический осмотр, ремонт, испытания и перезарядка огнетушителей:

- технический осмотр огнетушителей (взвешивание, наружный осмотр);

- перезарядка огнетушителя со стоимостью заряда;

- гидравлическое испытание огнетушителя;

- замена запорно-пускового устройства;

- замена сифонной трубки на огнетушитель при замене порошка;

- замена уплотнительного кольца при зарядке порошкового огнетушителя;

- проверка исправности манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя);

- проверка состояние гибкого шланга, раструба на отсутствие механических повреждений, при необходимости замена;

- проверка состояния ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя);

- покраска огнетушителя;

- проверка массы огнетушителя, а также массы ОТВ в огнетушителе;

- пломбировка, установка бирки и нанесение инструкции по использованию огнетушителя;

- оформление акта сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ.

6.1.1. Услуги по зарядке и перезарядке, гидравлическим испытаниям, ремонту, покраске, замене частей, узлов, уплотнений и механизмов производятся на производственных площадях Исполнителя.

6.1.2. Если в ходе технического осмотра Исполнителем обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо (по согласованию с Заказчиком) устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушитель.

6.1.3. После перезарядки огнетушителей, неизрасходованное (извлеченное из баллона огнетушителя) огнетушащее вещество утилизируется Исполнителем самостоятельно за свой счёт в соответствии с требованиями законодательства.

6.1.4. Транспортировка огнетушителей для выполнения работ Исполнителем по договору, осуществляется за счет Исполнителя без дополнительных затрат для Компании.

6.2. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, ограждений:

- проверка основных размеров;

- проверка предельных отклонений размеров и форм;

- визуальная проверка целостности конструкций и их креплений;

- проверка качества сварных швов;

- проверка качества защитных покрытий;

- проверка требований к размещению лестниц;

- испытания ступени лестницы на прочность;

- испытания балок крепления лестницы на прочность;

- испытания площадок и маршей лестниц на прочность;

- испытания ограждений лестниц на прочность;

- испытания ограждений кровли зданий на прочность;

- оформление табличек (бирок) с указанием информации о результатах испытаний;

- оформление протокола испытаний.

7. Сроки оказания услуг:

* Начало – не позднее 5 дней со дня подписания Договора;
* Окончание – 31.12.2024 г.

8. Технические требования.

8.1. Услуги оказываются в соответствии с требованиями руководящих и нормативных документов РФ в области пожарной безопасности, инструкций и регламентов заводов-изготовителей противопожарного оборудования.

8.2. При оказании Исполнителем услуг Компании Исполнитель обеспечивает своими силами доставку своих работников, доставку запасных частей и расходных материалов, технических средств и инструментов на объекты Компании в согласованное с Компанией время.

9. Требования к подрядчику:

9.1. Наличие лицензии на осуществление: «Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

9.2. Исполнитель самостоятельно, без дополнительных затрат для Компании приобретет все гарантии, разрешения, согласования, необходимые для исполнения Договора и обязуется представить Компании копии всех лицензий, иных разрешений требуемых для оказания услуг.

9.3. Наличие обученного/аттестованного персонала по требованиям охраны труда, требованиям промышленной (области аттестации А1, Б2.7) и пожарной безопасности, обучение/аттестация в области ООС.

9.4. Наличие обучения и аттестации по работам на высоте в соответствии с Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.

9.5. Оборудование, инструменты, предметы снабжения, помещения, материалы, транспорт и все прочие средства необходимые для выполнения и завершения работ являются ответственностью Подрядчика.

9.6. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и обеспечение соблюдения работниками Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика. При выборе СИЗ Подрядчик учитывает требования действующего законодательства, Стандарта Компании. При нахождении работника Подрядчика на производственной территории объекта Компании он должен иметь и использовать СИЗ в соответствии с выполняемыми обязанностями.

9.7. Наличие опыта оказания услуг по ежегодной проверке, техническому осмотру, ремонту, испытанию и перезарядке огнетушителей в количестве, ассортименте и сроки согласно заявке Заказчика, проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, ограждений.

9.8. При выполнении работ на А-НПС-4А или на линейной части нефтепровода 452-502 км., каждый работник Подрядчика должен быть обеспечен портативным дыхательным устройством (ПДУ-3) или его аналогом, и пройти обучение по газовой безопасности в специализированном учебном центре.

9.9. Подрядчик несет единоличную ответственность за работников подрядчика/ субподрядчика и все оборудование, используемое подрядчиком при выполнении Работ, с точки зрения пожарной безопасности, ОТ, ПБ и ООС, а также единоличную ответственность за обеспечение компетенции и обучение работников Подрядчика по вопросам пожарной безопасности, правил безопасности при эксплуатации электроустановок, вопросам ОТ, ПБ и ООС, а также по безопасным методам выполнения работ.

10. Порядок оказания услуг:

10.1. Стороны назначают своих представителей для координации и согласования хода оказания Услуг.

10.2. Услуги оказываются на основании наряд-заказов, в которых определяются объем Услуг, сроки, стоимость Услуг и иные условия оказания Услуг.

10.3. Любые отклонения от условий Исполнитель обязан письменно предварительно согласовать с Компанией.

10.4. Цена наряд-заказа включает в себя стоимость всех услуг по наряд-заказу, компенсацию всех издержек Исполнителя, связанных с оказанием Услуг по наряд-заказу, если в наряд-заказе не указано иное.

10.5. Исполнитель согласовывает с Компанией сроки оказания услуг в зависимости от сложности работ и наличия запасных частей и расходных материалов с составлением и подписанием сторонами акта технического освидетельствования ремонтируемых баллонов огнетушителей. Акт технического освидетельствования является основанием для последующих ремонтных работ, и при необходимости, замены вышедших из строя деталей, узлов обслуживаемого оборудования.

10.6. Подрядчик получает допуск на объекты КТК согласно установленными требованиями АО «КТК-Р».

10.7. Проверка технического состояния средств пожаротушения проводится в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

10.8. В случае полной или частичной утраты (повреждения) принятых у Компании огнетушителей, Исполнитель обязан незамедлительно известить об этом Компанию и в течение 10 (десяти) календарных дней возместить стоимость утраченных (поврежденных) огнетушителей, а также надлежащим образом документально подтвержденный иной реальный ущерб и упущенную выгоду.

10.9. Сдача - приемка оказанных по наряд-заказу Услуг осуществляется по окончании оказания всех Услуг, предусмотренных наряд-заказом.

10.10. В случае наличия недостатков в оказанных Услугах и/или акте сдачи-приемки оказанных услуг, Исполнитель за свой счет обязуется устранить их в срок, установленный Компанией.

10.11. При оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту огнетушителей Компании Исполнитель в первую очередь должен руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя.

11. Общие требование по завершении работ:

11.1. По окончании оказания Услуг по заявке Компании Исполнитель направляет Компании Акт сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ, с приложением оригиналов документов, в том числе Актов проверки, сертификатов обслуженных огнетушителей.

11.2. Все отходы, образовавшиеся в результате деятельности Исполнителя по работам настоящего технического задания на территории Компании, принадлежат Исполнителю с момента образования отходов. Исполнитель обязан своевременно производить уборку образовавшегося мусора на месте производства работ.

11.3. Отслужившие свой срок или пришедшие в негодность (не прошедших стендовые испытания из-за механических, коррозионных повреждений корпусов, основных сборочных деталей, внешних устройств и др.) огнетушители, Исполнитель обязан предоставить Заказчику в разобранном виде (корпус и ЗПУ, пригодные для эксплуатации комплектующие). При этом, комплектующие огнетушителей непригодные для дальнейшей эксплуатации (пластмассовые детали, раструбы, шланги, манометры или индикаторы давления, внутренние детали огнетушителя) подлежат утилизации Исполнителем самостоятельно за свой счет без дополнительных затрат для Компании.

11.4. Исполнитель обязан выполнить весь комплекс работ по учету и обращению с отходами самостоятельно, от своего имени, без дополнительных затрат для Компании, в соответствии с действующим законодательством РФ, а также осуществить все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, возникшие в результате и в ходе выполнения данных работ.

12. Гарантийные обязательства:

12.1. Исполнитель предоставляет гарантию на оказанные услуги/выполненные работы 12 (двенадцать) месяцев.

12.2. Срок гарантии на оригинальные запасные части устанавливается заводом-изготовителем.

**Перечень первичных средств пожаротушения, пожарных лестниц и ограждений Центрального региона АО «КТК-Р»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Единица измерений | Кол-во | График оказания услуг/выполнения работ |
| 1. Порошковые огнетушители | | | | |
|  | Порошковые огнетушители ОП – 2 | шт. | 16 | по наряд-заказу |
|  | Порошковые огнетушители ОП – 3 | шт. | 5 | по наряд-заказу |
|  | Порошковые огнетушители ОП - 4 | шт. | 155 | по наряд-заказу |
|  | Порошковые огнетушители ОП - 5 | шт. | 402 | по наряд-заказу |
|  | Порошковые огнетушители ОП - 6 | шт. | 22 | по наряд-заказу |
|  | Порошковые огнетушители ОП – 8 | шт. | 207 | по наряд-заказу |
|  | Порошковые огнетушители ОП - 10 | шт. | 325 | по наряд-заказу |
|  | Порошковые огнетушители ОП - 25 | шт. | 20 | по наряд-заказу |
|  | Порошковые огнетушители ОП - 35 | шт. | 2 | по наряд-заказу |
|  | Порошковые огнетушители ОП - 50 | шт. | 25 | по наряд-заказу |
|  | Порошковые огнетушители ОП - 70 | шт. | 4 | по наряд-заказу |
|  | Порошковые огнетушители ОП - 100 | шт. | 12 | по наряд-заказу |
| 2. Углекислотные огнетушители | | | | |
| 2.1. | Углекислотные огнетушители ОУ - 3 | шт. | 24 | по наряд-заказу |
| 2.2. | Углекислотные огнетушители ОУ - 5 | шт. | 346 | по наряд-заказу |
| 2.3. | Углекислотные огнетушители ОУ - 7 | шт. | 30 | по наряд-заказу |
| 2.5. | Углекислотные огнетушители ОУ - 10 | шт. | 165 | по наряд-заказу |
| 2.6. | Углекислотные огнетушители ОУ - 50 | шт. | 20 | по наряд-заказу |
| 3. Воздушно-пенные огнетушители | | | | |
| 3.1. | Воздушно-пенные огнетушители ОВП - 4 | шт. | 2 | по наряд-заказу |
| 3.2. | Воздушно-пенные огнетушители ОВП - 8 | шт. | 2 | по наряд-заказу |
| 4. Воздушно-эмульсионные огнетушители | | | | |
| 3.1. | Воздушно- эмульсионные огнетушители ОВЭ - 5 | шт. | 8 | по наряд-заказу |
| 5. Пожарные лестницы и ограждение крыш | | | | |
| 5.1. | Магистральная насосная (лестницы) | шт. | 6 | по наряд-заказу |
| 5.2. | Магистральная насосная, лаборатория (ограждение крыш) | п.м | 664 | по наряд-заказу |
| 5.3. | Пожарная насосная (лестница) | шт. | 1 | по наряд-заказу |
| 5.4. | РММ (лестница) | шт. | 1 | по наряд-заказу |
| 5.5. | Лаборатория (лестницы) | шт. | 4 | по наряд-заказу |