|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Приложение 9. Требования к строительной технике, технологическому оборудованию и инструментам /** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование (характеристики) /** | **Кол-во, шт. /** | **Комментарий /** |
| **1** | **Основные технические ресурсы / Main Technical Resources:** | | |
| 1.1 | Автокран, г/п 25 тон / | 1 | Для выполнения СМР / |
| 1.2 | Экскаватор-погрузчик 68,5 кВт / | 1 | Для выполнения СМР / |
| 1.3 | Автогрейдер / | 1 | Для выполнения СМР / |
| 1.4 | Бортовой длинномер, г/п 12 тон / | 2 | Для выполнения СМР / |
| 1.5 | Вахтовый автомобиль / | 1 | Для выполнения СМР / |
| 1.6 | Автоцистерна (вместимость 6,5 м³) для полива дорог и площадки мобилизации / | 1 | Для выполнения СМР / |
| 1.7 | Передвижная прожекторная мачта (ПОУ-3 или аналог) / | 2 | Для выполнения СМР / |
| 1.8 | Легковой автомобиль / | 1 | Для выполнения СМР / |
| **2** | **Ведомость потребности во временных (не титульных) инвентарных зданиях и вспомогательном оборудовании /** | | |
| 2.1 | Прорабская «ППП-2» / | 1 | Контейнер 6\*3м / |
| 2.2 | Холодный склад ТМЦ / | 2 | Контейнер 6\*3м / |
| 2.3 | Гардеробная / | 3 | Контейнер 6\*3м / |
| 2.4 | Модульная столовая / | 1 | Контейнер 6\*3м / |
| 2.5 | Душевая на 2 сетки душа и 2 раковины / | 1 | Контейнер 6\*3м / |
| 2.6 | Выгребной пластиковый септик 2м³, ниже уровня земли / | 2 | 1,7\*0,53\*1,7 |
| 2.7 | Ёмкость пожарного запаса КР-2,5 объёмом 2,5 м³ / | 1 | Диаметр 1,8 м / |
| 2.8 | Ёмкость хоз-питьевой и технической воды объёмом 3 м³ РГС-3 / | 1 | Диаметр 1,6 м / |
| 2.9 | Модульные биотуалеты с выгребным септиком / | 3 | 1,5\*1,5 м/m |
| 2.10 | Пожарный щит ЩП-А / | 2 |  |
| 2.11 | Контейнеры бытового мусора ёмкостью 120 литров / | 3 |  |
| 2.12 | Контейнеры строительного мусора ёмкостью 8 м³, для 2 и 3 класса / | 3 | 2,5\*3 м/m |
| 2.13 | Контейнер склада баллонов с кислородом и пропаном / | 1 | 6\*3 м/m |
| 2.14 | Дизель генераторная установка, ДГУ-50 кВт / | 1 | 1,0\*2,15 |