|  |
| --- |
| **Вопрос – ответ** |
|

|  |
| --- |
|  поз. 48 PID\_ 56969104  |

 |
| Вопрос  | Ответ  |
|

|  |
| --- |
|  Уточните пожалуйста у конечного потребителя, в какой комплектации им нужен прибор? «ровер» или «база+ровер»? В каком количестве? И под какие задачи? Исходя от этого, мы поможем подобрать нужный комплект и модель оборудования.  |

 | Альтернативные варианты возможны, требуется компактная модель (Handheld), приемника GNSS.Без внешней антенны и дополнительных устройств (модель не относится к вариантам ровер, база+ровер), характеристики:Количество каналов 240GPS L1, L2ГЛОНАСС L1, L2BeiDou (COMPASS) B1, B2Galileo E1, E5bQZSS L1, L2L-band ДаSBAS L1 (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN)Статика и быстрая статика (в плане) -Статика и быстрая статика (по высоте) -RTK (в плане) 10 мм + 1 мм/кмRTK (по высоте) 15 мм + 1 мм/кмКинематика (в плане) -Кинематика (по высоте) -Частота измерений 1 Гц, 5 ГцАнтенна Внутренняя/ВнешняяУправление Кнопки и сенсорный экранПоддерживает спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС, SBAS, Galilleo, QZSS и Beidou.Потребность: для работы при эксплуатации инженерных сетей. |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  поз. 45 PID\_ 56969100  |

 |
| Вопрос  | Ответ  |
|

|  |
| --- |
|  Рефлектометр FTB1pro c модулем Ftb-720C / FTB1pro OTDR with Ftb-720C module Просим вас уточнить какая модель модуля EXFO FTBx 720  |

 | Рефлектометр FTB1pro c модулем Ftb-720CТребуется FTBx-720C-SM1-OTDR-EA-EUI-91 (разъем UPC/SC). |

