**ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

Уважаемые господа, компания АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» заинтересована в приобретении продукции, приведенной в Таблице 1.

**Сроки поставки**: поставка в московский офис компании (Москва, ул. Павловская, д. 7 стр. 1), поставка не позднее 01 марта 2020 г.

**Требования к коммерческому предложению:**

1. Коммерческое предложение должно быть представлено на имя Медведевой Елены Евгеньевны (Elena.Medvedeva@cpcpipe.ru), по электронной почте, продублировано на имя Сеноедова Григория Георгиевича (Grigory.Senoedov@cpcpipe.ru).
2. Коммерческое предложение должно быть представлено не позднее 31 января 2020 г. и включать в себя коммерческую часть, подтверждение согласия поставить данную продукцию согласно приложенного ТЗ (с описанием и фотографиями образцов продукции, если необходимо) или описание и образцы продукции альтернативного предложения. Замена предметов на другие сходные по характеристикам допускается при согласовании с Заказчиком.
3. Предложение должно быть представлено в рублях без НДС. Система налогообложения должна быть указана отдельно.
4. Стоимость продукции должна включать в себя все расходы, а также стоимость доставки до склада покупателя – г. Москва, ул. Павловская, д. 7 стр. 1
5. Срок действия коммерческого предложения – 3 месяца.
6. В коммерческом предложении должны быть указаны условия оплаты, размер аванса.
7. Компания должна быть согласна на подписание договора поставки по форме стандартных договоров КТК-Р.

Медведева Елена Евгеньевна

АО "КТК-Р"

Россия, 119017

г. Москва, ул. Павловская, д.7 стр.1

Бизнес-центр «Павловский»

Тел.: +7 495 966-5000 (5361)

Факс: +7 495 966-5222

E-mail: Elena.Medvedeva@cpcpipe.ru

Таблица 1. Состав и описание продукции

| **Item/Поз.** | **Description / Описание** | **UOM /**  **Ед. изм.** | **кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **ЖК панель для видеостены:**  Размер видимой диагонали: 55" (16:9) Тип матрицы/подсветки панели: IPS / LED Разрешение: 1920 x 1080 Яркость, кд./кв.м (не менее): 500  Контрастность (не менее): 1200:1 Количество цветов, млн (не менее): 1,073 (10Бит) Углы обзора град. (г/в): 178°/178° Время отклика, мс (не более): 8 Толщина рамки, мм (не более): 0.9 Межпанельное расстояние, мм (не более): 1.8 Колонки, Вт: 2x10 Видеовходы: HDMI, DisplayPort Аудиовходы: джек 3.5мм, RCAx2 Видеовыходы: DisplayPort, HDMI Аудиовыходы: джек 3.5мм Интерфейсы: RS-232, RJ-45, IR Крепление VESA: 400x400  Портретный режим: да  Режим работы: 24/7 | Шт. | 9 |
| 2 | Крепление видеостены полного выдвижения | Шт. | 1 |