ОПРОСНЫЙ ЛИСТ к заявкам № 31504, 31519, 31530

на

Закупку поддонов для хранения ТМЦ на складах КТК-Р.

**Нестандартный поддон металлический ПМ- Евро ( 1200\*800\*130 ( Н-высота)**

- размер 800х1200х130 ( Н-высота);

- грузоподъемность – 1500 кг;

- каркас из труб 20х30х1.5 мм;

- покрытие- лист 3 мм с противоскользящим покрытием;

- на трех- лыжах-опорах;

- возможность захода вил погрузчика со всех сторон;

-вес расчётный – 43 кг.

Покрытие каркаса – термостойкий грунт-эмаль (до 600 градусов).

Покрытие платформы- напыляемое латексное покрытие.

Цвет синий.



**Нестандартный поддон металлический ПМ- Евро с бортиком 250 мм (1200\*800\*380 Н-высота)**

- размер 800х1200х380 ( Н-высота);

- грузоподъемность – 1500 кг;

- по периметру бортик 250 мм;

- покрытие лист 3 мм с противоскользящим покрытием;

- каркас из труб 20х30х1.5 мм;

- на трех- лыжах-опорах;

- возможность захода вил погрузчика со всех сторон;

- вес расчётный – 67 кг.

Покрытие каркаса – термостойкий грунт-эмаль, химическистойкое (до 600 градусов).

Покрытие платформы- напыляемое латексное покрытие.

Цвет синий.



**Нестандартный поддон металлический ПМ- Фин (1200х1200х130 Н-высота)**

- размер 1200х1200х130 ( Н-высота);

- грузоподъемность 1500 кг;

- каркас из труб 20х30х1.5 мм;

- покрытие- лист 3 мм с противоскользящим покрытием;

- на трех- лыжах-опорах;

- возможность захода вил погрузчика со всех сторон;

- расчетный вес – 55,1кг.

Покрытие каркаса – термостойкий грунт-эмаль (до 600 градусов).

Покрытие платформы- напыляемое латексное покрытие.

Цвет синий.



**Нестандартный поддон металлический маслосборник с решеткой под хранение 4 стандартных бочек (1200х1200х140)**

ПДБ 1200х1200х140:

- поддон металлический;

- г/п 1000 кг;

- каркас из уголка 40х40х4,0 мм;

- покрытие - лист 3,0мм;

- маслосборник с решеткой;

- RAL 5002

- вес изделия 108,76 кг.

- возможность захода вил погрузчика со всех сторон;

Покрытие каркаса – термостойкий грунт-эмаль (до 600 градусов).

Цвет синий.

