|  |  |
| --- | --- |
| **Объем работ по договору на оказание услуг по пожарной охране НПС "Астраханская", АНПС-4А, АНПС-5А Центрального региона АО "КТК-Р"** | **Scope of work on the contract for fire-fighting services for PS Astrakhan, A-PS4A and A-PS5A of the CPC Central Region** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оказание услуг по пожарной охране объектов АО "КТК-Р" (далее – «охраняемые Объекты»)  Места оказания услуг (охраняемые Объекты):   * НПС «Астраханская» (Енотаевский район, Астраханская область); * АНПС-4А (Красноярский район, Астраханская область); * АНПС-5А Наримановский район, Астраханская область) * Линейная часть магистрального нефтепровода 452-717 км (далее – «ЛЧН»)   Услуги оказываются путем организации деятельности подразделений пожарной охраны на НПС «Астраханская», АНПС-4А и АНПС-5А, а также путем выставления пожарного поста на ЛЧН в случаях проведения работ повышенной опасности на ЛЧН.  Основные функции (задачи) пожарной охраны на объектах:   * тушение пожаров; * проведение пожарно-профилактической работы.   Услуги оказываются также и на линейной части нефтепровода (ЛЧН). Для каждой пожарной части на НПС определена зона ответственности на ЛЧН.  Оказываемые услуги:   * обеспечение круглосуточного дежурства пожарных расчетов в пожарных депо; * обеспечение постоянной готовности имеющихся сил и средств пожарной охраны для тушения пожаров; * оперативное и профессиональное реагирование на пожары, пожароопасные ситуации и аварии; * применение Планов реагирования на аварии и пожары; * тушение пожаров имеющимися силами и средствами пожарной охраны и охраняемых объектов; * разработка оперативно-служебной документации, связанной с тушением пожаров и отработка взаимодействия с территориальными подразделениями МЧС РФ; * взаимодействие с надзорными органами по решению вопросам пожарной безопасности охраняемых Объектов, участие в обследованиях и целевых проверках противопожарного состояния объектов * контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на охраняемых Объектах, проведением технического обслуживания средств противопожарной защиты, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения; * участие в работе комиссии по проверке работоспособности противопожарного оборудования, имеющегося на охраняемых Объектах; * участие в работе комиссий по ЧС и пожарной безопасности охраняемых Объектов; * участие в работе комиссий по установлению причин и обстоятельств произошедших пожаров и аварий; * разработка рекомендаций по обеспечению пожарной безопасности объектов, приобретению и применению наиболее эффективных огнетушащих средств, техники и оборудования для тушения пожаров; * участие в обучении персонала Объектов, в том числе – временно работающего, мерам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара (противопожарные инструктажи, занятия по пожарно-техническому минимуму); * участие в обучении добровольных пожарных мерам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара; * проведение противопожарной пропаганды; * участие в реализации планов (программ) Компании по повышению уровня пожарной безопасности объектов; * консультация персонала по вопросам пожарной безопасности; * согласование нарядов-допусков и осуществление контроля за проведением пожароопасных работ; * организация лабораторного анализа качества пенообразователя на НПС в соответствии с требованиями нормативных документов; * участие в разработке (согласовании) проектов инструкций по пожарной безопасности, планов пожаротушения, планов ликвидации аварий и аварийных ситуаций на охраняемых объектах; * участие в учениях и тренировках по вопросам предупреждения и ликвидации аварий и других чрезвычайных ситуаций, организуемых и проводимых Компанией на охраняемых объектах; * эксплуатация, ТО и ремонт пожарной техники и оборудования; * обеспечение дежурства боевого расчета на пожарном автомобиле при проведении пожароопасных работ на объекте и на ЛЧН.   Исходные данные по технике и личному составу пожарной охраны:  НПС "Астраханская":  В боевом расчете: 1 автомобиль пенного тушения, численность боевого расчета 2 человека (1 водитель, 1 пожарный).  В резерве: 1 автомобиль пенного тушения  Общая численность пожарной части – 11 чел.  АНПС-4А:  В боевом расчете: 1 автомобиль пенного тушения, численность боевого расчета 2 человека (1 водитель, 1 пожарный).  В резерве: 1 автомобиль пенного тушения  Общая численность пожарной части – 12 чел.  АНПС-5А:  В боевом расчете: 1 автомобиль пенного тушения, численность боевого расчета 2 человека (1 водитель, 1 пожарный).  В резерве: 1 автомобиль пенного тушения  Общая численность пожарной части – 12 чел.  Договор на пожарную охрану заключается сроком на три года с 01.01.2022 по 31.12.2024. | | Contractor shall provide firefighting services for CPC-R facilities (hereinafter referred to as the “Protected Facilities”).  Locations of services provision (Protected Sites):   * Astrakhan PS (Enotaevskiy district, Astrakhan oblast); * A-PS4A; (Krasnoyarskiy district, Astrakhan oblast); * A-PS5A (Narimanovskiy district, Astrakhan oblast); * pipeline KP 452 - KP-717 (hereinafter “PL”)   Fire services are provided through organization of fire-fighting units at the Astrakhan PS, A-PS4A, A-PS5A as well as by deployment of fire watches at PL if the work performed at PL is extremely hazardous.  Key functions (tasks) of a fire-fighting service at CPC sites are the following:  - fire-fighting;  - fire prevention.  Services will be provided on the pipeline as well. Each fire brigade of the pump station will be responsible for certain pipeline segment.  Services to be rendered:   * provide a 24/7 duty of fire crews at fire stations; * assure continuous readiness of the available resources for fire-fighting; * provide prompt and professional response to fires, fire-hazardous situations and accidents; * implement Emergency and Fire Response Plans; * perform fire-fighting using the resources of the fire-fighting service and respective sites; * develop documentation related to firefighting and improve interaction with territorial subdivisions of the Ministry for Emergencies of the Russian Federation; * interact with regulatory authorities on fire safety issues of respective sites, participate in on-site fire safety inspections and targeted audits; * supervise fire safety compliance at respective sites, provide maintenance of fire-fighting means, including outdoor and indoor fire water supply; * Participate in the commission to check operability of the firefighting equipment available at Protected Sites; * participate in the work of Emergency and Fire Safety Commissions at respective sites; * participate in the work of commissions investigating causes and circumstances of fires and accidents occurred; * develop recommendations assuring on-site fire safety, procure and use the most effective fire-extinguishing means, machinery and equipment; * participate in on-site personnel training, including temporary staff, in fire safety measures and operations in case of fire (fire prevention briefings, classes in fire technical minimum); * participate in voluntary firemen training in fire safety measures and operations in case of fire; * raise fire safety awareness; * participate in the implementation of Company plans (programs) enhancing fire-safety at sites; * advise the personnel on fire safety issues; * agree work permits and exercise control over the performance of fire-hazardous work; * arrange laboratory tests of foam agent quality at PS in compliance with regulations * participate in the development of (agree) draft fire safety instructions, fire-fighting plans, accident and emergency response plans for respective sites; * participate in practical training sessions on accident and emergency prevention and response organized and held by Company at respective sites ; * operate and maintain fire machinery and equipment. * assure the presence of fire trucks with crews during fire-hazardous activities at the facility and at the pipeline.   Fire service headcount and equipment:  Astrakhan PS:  Fire crew: 1 foam fire truck and 2 persons (driver -1 and fire-fighter - 1)  Back-up: 1 foam fire truck.  Total headcount of the fie crew -11 persons  A-PS4A:  Fire crew: 1 foam fire truck and 2 persons (driver -1 and fire-fighter - 1)  Back-up: 1 foam fire truck.  Total headcount of the fie crew -12 persons  A-PS5A:  Fire crew: 1 foam fire truck and 2 persons (driver -1 and fire-fighter - 1)  Back-up: 1 foam fire truck.  Total headcount of the fire crew -12 persons.  The contract for firefighting services will be conclude to the term of three years from 01.01.2022 to 31.12.2024. |
|  |  |
|  |  |