**Пояснения к закупке № 4588-OD «Оказание услуг по техническому обслуживанию МНА с электроприводами на НПС АО «КТК-Р».**

1. ТО4 электродвигателей (согласно ТЗ к настоящему тендеру 4588-OD) выполняется в объеме ТО6 (согласно ВРД КТК 79.12. 2019);
2. Диагностический контроль электродвигателей МНА проводится в составе диагностики всего насосного агрегата;
3. Отдельно предоставлять расценки на ТО электродвигателей не требуется, необходимо в своем тендерном предложении, в приложении «Расценки на услуги при выполнении планового диагностического контроля, планового технического обслуживания и ремонта МНА, установленных на объектах КТК-Р», указать стоимость ТО всего агрегата;
4. Поставка материалов и ЗИП (прокладки, масла, рабочие жидкости, ЗИП к торцевым уплотнениям) для ТО МНА лежит в зоне ответственности Заказчика (КТК-Р);
5. Утилизация технических жидкостей и масел лежит в зоне ответственности Заказчика (КТК-Р);
6. Параметры масел определены во внутренних нормативных документах КТК. Проведение анализа масла является объёмом работ для Подрядчика в рамках ТО-12. Замена масла является внеплановым ТО.