**Приложение к Анкете подрядчика**

**Критерии предквалификационного отбора участников /**

**Bidders Evaluation Criteria:**

1. Предоставление предквалификационного пакета документов в соответствии со Сводной информацией о тендере / Submission of pre-qualification documents in accordance with Bid Executive Summary
2. Наличие опыта выполнения работ по предмету тендера (Наличие в квалификационной документации информационного письма (справки) об опыте выполнения претендентом обслуживания ВОЛС и систем связи / Experience of performance of works on the subject of tender/ (The presence in the qualification documentation of the information letter (certificate) about the experience of maintenance and repairs of cable communication infrastructure).
3. Материально-техническая база / Resources: Предоставление информации о наличии собственного оборудования, техники для обслуживания ВОЛС и систем связи инструмент, (рефлектометры, оптические измерители мощности, оптические микроскопы, сварочное оборудование ВОК). Все материалы, оборудование, запасные части и комплектующие изделия, применяемые для выполнения работ, должны соответствовать спецификациям, указанным в технической документации производителя, ГОСТах, ТЗ и должны иметь соответствующие сертификаты. Предоставляемая подрядчиком справка о наличии оборудования должна содержать информацию о типе, названии, модели и сроке изготовления, дате последней поверки. Справка о наличии техники должна содержать информацию о годе выпуска (не менее 1 ЛИОК, мех. техника, георадары, подъемные транспортные средства и т.д.)/ Provide information concerning own tools required for maintenance of FOCL and communication systems (reflectometers, optical power testers, optical microscopes, FOCL splicing equipment). All materials, equipment, spare parts and components used for performance of work shall be compliant with specifications indicated in the OEM technical documentation, GOSTs, Task orders, and shall have relevant certificates. The memo to be provided by the contractor to validate availability of equipment shall indicate type, description, model, fabrication date, date of most recent calibration. The memo validating availability of equipment shall indicate the year of manufacture (at least 1 instrumentation and installation labs for FOC, medical equipment, geo radars, lifting vehicles etc.)
4. Трудовые ресурсы / Staff. Наличие необходимого количества квалифицированного персонала для оказания услуг. Информация, подтверждающая квалификацию технического персонала, задействованного при выполнении работ, должна содержать свидетельства об образовании, сертификации, прохождения курсов повышения квалификации, наличие аттестации органов надзора и др./ Availability of required number of qualified personnel for provision of services. Information validating qualifications of technical personnel involved in performance of work shall include details on education, certification, advanced professional training, certification by supervisory bodies etc.
5. Предоставление в предквалификационном пакете копий лицензий/разрешений/свидетельств и т.д., необходимых для выполнения работ. В связи с работой на особо опасных объектах АО «КТК-К» необходимо обеспечить подготовку технического персонала к безопасному выполнению работ и получению необходимых сертификатов в области промышленной безопасности, охране труда, пожарной безопасности, получение допусков к работе на высоте, а также выполнение требований АО «КТК-К» по страхованию. До производства работ предоставить Заказчику копии удостоверений сотрудников о прохождении инструктажа в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и работ на высоте / Providing on pre-qualification stage availability of licenses/permits/certificates etc. required for work performance. In connection with the work at the CPC-K hazardous industrial facilities it is necessary to ensure training of technical personnel for safe performance of work and obtaining necessary certificates in the field of industrial safety, oocupational health, fire safety, obtaining work-at-height permits and fulfilment of CPC insurance requirements. Prior to the work, Contractor should provide Customer with copies of certificates of Contractor’s confirming briefing in the field of industrial safety, occupational health, fire safety and work at height.