|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Приложение 5. Требования к строительной технике, технологическому оборудованию и инструментам / Attachment 5. Construction and process equipment and tools requirements** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование (характеристики) / Description (specification)** | **Кол-во, шт. / Q-ty, pc** | **Комментарий / Comments** |
| **1** | **Основные технические ресурсы:** | | |
| 1.1 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | 1 | Для выполнения СМР /  For performance of C&IW |
| 1.2 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | 1 | Для выполнения СМР /  For performance of C&IW |
| 1.3 | Электрические высокооборотные шлифмашинки | 1 | Для выполнения СМР /  For performance of C&IW |
| 1.4 | Перфоратор электрический | 1 | Для выполнения СМР /  For performance of C&IW |
| 1.5 | Пила дисковая по металлу | 1 | Для выполнения СМР /  For performance of C&IW |
| 1.6 | Гайковерт | 2 | Для выполнения СМР /  For performance of C&IW |
| 1.7 | Сварочное оборудование | 1 | Для выполнения СМР /  For performance of C&IW |
| 1.8 | Монтажный инструмент BX 3-BT A22 (Hilti) | 1 | Для выполнения СМР /  For performance of C&IW |
| 1.9 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т) | 1 | Для выполнения СМР /  For performance of C&IW |
| 1.10 | Строительные леса высотой до 11м, шириной до 6м | 1 комплект | Для выполнения СМР /  For performance of C&IW |
| **2** | **Ведомость потребности во временных (не титульных) инвентарных зданиях и вспомогательном оборудовании:** | | |
| 2.1 | Прорабская | 1 | Контейнер 6\*3м |
| 2.2 | Вагончик для приема пищи | 1 | Контейнер 6\*3м |
| 2.2 | Модульные биотуалеты с выгребным септиком | 2 | 1,5\*1,5 м |
| 2.3 | Пожарный щит ЩП-А | 1 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |