## **Сводная информация о Тендере**

АО «КТК-Р» (далее – Компания) настоящим приглашает к участию к участию в **открытом одноэтапном тендере** на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по проекту: **«Оборудование на НПС контейнеров с помещениями для хранения химически опасных веществ. ЦР, ЗР, МТ НС КТК-Р (УИ 2355)»**.

1. **Для участия в данном Тендере Участникам необходимо**:
2. Для получения доступа к запросу тендерного предложения Участнику необходимо представить заполненные и подписанные заявку-намерение об участии в Тендере, Соглашение о конфиденциальности на адреса электронной почты контактного лица Компании, указанного в Извещении и Секретаря Тендерного Совета КТК: [Secretary.CPCTenderBoard@cpcpipe.ru](mailto:Secretary.CPCTenderBoard@cpcpipe.ru).

Указанные документы оформляются по формам, прилагаемым к Извещению.

На основании полученных документов Компания предоставит Участнику логин и пароль для получения доступа к Тендерной документации.

1. Направить Предквалификационную заявку.
2. Направить Тендерное предложение (техническую и коммерческую часть) в соответствии с инструкциями, входящими в пакет Тендерной документации.

**При подготовке и направлении документов Участник руководствуется «Инструкцией участникам тендера»**.

1. **Требования к подготовке Предквалификационной заявки**:

Предквалификационная заявка предоставляется исключительно в электронном виде.

Содержание Предквалификационной заявки:

* 1. Заполненная должным образом, подписанная, с печатью организации Анкета А-1 «Анкета для Подрядчиков» с приложением сканированных копий всех документов, указанных в   
     Анкете А-1.
  2. Документы должны быть сформированы в электронном виде по разделам:

**Финансовые документы**

- Аудиторское заключение за 3 года или письмо от участника, что компании не требуется проводить аудит

- Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние 3 финансовых года

- Справка налогового органа о состоянии расчетов инвестора по налогам

- Данные об основных средствах (по форме ОС-6б)

- Форму статистического наблюдения П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» или письмо от участника, что компании не требуется.

- Приложить подтверждения платеже- и кредитоспособности (письма банка).

**Учредительные документы:**

- Устав и изменения к нему

- Выписка ЕГРЮЛ

- Свидетельство ИНН/ОГРН КПП

- Приказ о назначении ГД

- Решения общего собрания

- Лицензии, СРО и т.д.

* 1. Заполненная должным образом, подписанная, с печатью организации Анкета В-1 «Анкета ОТ, ПБ и ООС» с приложением сканированных копий всех документов, указанных в Анкете В-1. В состав документов к анкете обязательно должны входить: политики и процедуры по ОТ ПБ ООС, Система Менеджмента Качества по ОТ ПБ ООС, программы вводного инструктажа и обучения по ОТ ПБ ООС для сотрудников, регистрационные свидетельств и разрешения в области ОТ ПБ ООС.
  2. Заполненный, подписанный, с печатью документ «Критерии предквалификации».
  3. Заполненный, подписанный, с печатью документ «Опросный лист», с приложением соответствующих форм к опросному листу и затребованных документов.
  4. Заполненное, подписанное заявление «Согласие с Кодексом делового поведения КТК».

1. **Общие сведения по объему работ:**

**Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг**:

Астраханская область, А-НПС-4, А-НПС-5А;

Республика Калмыкия, НПС-2, НПС-3;

Ставропольский край, НПС-4, НПС-5;

Краснодарский край, НПС «Кропоткинская», НПС-7, НПС-8,

Морской терминал Резервуарный парк.

**Общее описание объема рабо**т:

Работы выполняются на основании утвержденной «К производству работ» Проектной и Рабочей документации.

Основные виды строительно-монтажных работ (включая, но не ограничиваясь):

– подготовка площадки под установку блок-контейнеров,

– устройство железобетонных оснований (плитный фундамент),

– монтаж 10 шт. блок-контейнеров (**поставка Заказчика**) с применением грузоподъемной техники,

– досборка отдельно поставляемых элементов в составе комплекта поставки блок-контейнера,

– прокладка контуров заземления и наружных сетей,

– подключение / интеграция к внешним коммуникациям и сетям.

Блок-контейнер представляет собой контейнер полной заводской готовности со следующими габаритными характеристиками:

– этажность – 1 этаж,

– ширина – 2,46 м,

– длина – 12 м.