## **Сводная информация о Тендере**

АО «КТК-Р» (далее – Компания) настоящим приглашает к участию в открытом двухэтапном тендере 5525-PD на право заключения договора подряда на выполнение демонтажных и строительно-монтажных работ по проекту DBN-19-0030-2.2-23. «НПС Астраханская. Демонтаж МНС первоначального строительства и сопутствующих сооружений».

1. **Для участия в данном Тендере Участникам необходимо**:
2. Для получения доступа к запросу тендерного предложения Участнику необходимо представить заполненные и подписанные заявку-намерение об участии в Тендере, Соглашение о конфиденциальности на адреса электронной почты контактного лица Компании, указанного в Извещении и Секретаря Тендерного Совета КТК: [Secretary.CPCTenderBoard@cpcpipe.ru](mailto:Secretary.CPCTenderBoard@cpcpipe.ru).

Указанные документы оформляются по формам, прилагаемым к Извещению.

На основании полученных документов Компания предоставит Участнику логин и пароль для получения доступа к Тендерной документации.

1. Направить Предквалификационную заявку.
2. Направить Тендерное предложение (техническую и коммерческую часть) в соответствии с инструкциями, входящими в пакет Тендерной документации.

**При подготовке и направлении документов Участник руководствуется «Инструкцией участникам тендера»**.

1. **Требования к подготовке Предквалификационной заявки**:

Предквалификационная заявка предоставляется исключительно в электронном виде.

Содержание Предквалификационной заявки:

* 1. Заполненная должным образом, подписанная, с печатью организации Анкета А-1 «Анкета для Подрядчиков» с приложением сканированных копий всех документов, указанных в   
     Анкете А-1.
  2. Документы должны быть сформированы в электронном виде по разделам:

**Финансовые документы**

- Аудиторское заключение за 3 года или письмо от участника, что компании не требуется проводить аудит

- Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние 3 финансовых года

- Справка налогового органа о состоянии расчетов инвестора по налогам

- Данные об основных средствах (по форме ОС-6б)

- Форму статистического наблюдения П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» или письмо от участника, что компании не требуется.

- Приложить подтверждения платеже- и кредитоспособности (письма банка).

**Учредительные документы:**

- Устав и изменения к нему

- Выписка ЕГРЮЛ

- Свидетельство ИНН/ОГРН КПП

- Приказ о назначении ГД

- Решения общего собрания

- Лицензии, СРО и т.д.

* 1. Заполненная должным образом, подписанная, с печатью организации Анкета В-1 «Анкета ОТ, ПБ и ООС» с приложением сканированных копий всех документов, указанных в Анкете В-1. В состав документов к анкете обязательно должны входить: политики и процедуры по ОТ ПБ ООС, Система Менеджмента Качества по ОТ ПБ ООС, программы вводного инструктажа и обучения по ОТ ПБ ООС для сотрудников, регистрационные свидетельств и разрешения в области ОТ ПБ ООС.
  2. Заполненный, подписанный, с печатью документ «Критерии предквалификации».
  3. Заполненный, подписанный, с печатью документ «Опросный лист», с приложением соответствующих форм к опросному листу и затребованных документов.
  4. Заполненное, подписанное заявление «Согласие с Кодексом делового поведения КТК».

1. **Общие сведения по объему работ:**

**Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг**:

Астраханская область, Енотаевский район, НПС «Астраханская», расположенная на 578 км нефтепровода КТК

**Общее описание объема работ:**

Работы выполняются на основании утвержденной «К производству работ» Проектной и Рабочей документации.

Основной объем демонтажных и строительно-монтажных работ включает, не ограничиваясь, следующие виды работ:

* Монтаж и последующий демонтаж ВЗиС на период СМР, рекультивация;
* Организация выделенных зон категорий А1 и Б2 с применением быстровозводимых глухих ограждающих конструкций высотой не менее 2м, стойких к ветровым нагрузкам;
* Демонтаж незадействованных в перекачке нефти (наружных и подземных): зданий, площадок, блоков и сооружений; технологического оборудования, агрегатов и емкостей; систем, трубопроводов и коммуникаций обеспечения;
* Демонтаж и перенос на новое место с монтажом: здания лаборатории с наружной площадкой склада газовых баллонов (другое наименование - здание по ремонту и техническому обслуживанию средств измерения СИКН); здания склада хранения арбитражных проб;
* В период останова МН / НПС подрядчику необходимо произвести работы по отключению, демонтажу, монтажу кабельных линий и оборудования СУиС и СОПГ;
* Подрядчику необходимо обеспечить выполнение работ по демонтажу, пропарке и вывозу оборудования и труб на склад Заказчика для дальнейшего распределения. Предусмотреть организацию работ с привлечением оборудования и технических средств для взвешивания демонтированных МТР на поверенных весах в присутствии представителя АО «КТК-Р», ответственного за приемку;
* Прокладку сетей водоснабжения и канализации;
* Планировку и благоустройство территории после демонтажа, с устройством пешеходных дорожек, обустройством обочин, укреплением откосов и озеленением.

**Директивные сроки выполнения работ:**

Август 2023 – июнь 2024