## **Сводная информация о Тендере**

АО «КТК-Р» (далее – Компания) настоящим приглашает к участию в открытом одноэтапном тендере **5634-PD** на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по проекту DBN-19-0030-8.1 «Нефтепроводная система КТК. НПС-5. Техническое перевооружение. Установка ЧРП для электродвигателей МНА и дополнительной емкости аварийного сброса ССВД».

1. **Для участия в данном Тендере Участникам необходимо**:
2. Для получения доступа к запросу тендерного предложения Участнику необходимо представить заполненные и подписанные заявку-намерение об участии в Тендере, Соглашение о конфиденциальности на адреса электронной почты контактного лица Компании, указанного в Извещении и Секретаря Тендерного Совета КТК: Secretary.CPCTenderBoard@cpcpipe.ru.

Указанные документы оформляются по формам, прилагаемым к Извещению.

На основании полученных документов Компания предоставит Участнику логин и пароль для получения доступа к Тендерной документации.

1. Направить Предквалификационную заявку.
2. Направить Тендерное предложение (техническую и коммерческую часть) в соответствии с инструкциями, входящими в пакет Тендерной документации.

**При подготовке и направлении документов Участник руководствуется «Инструкцией участникам тендера»**.

1. **Требования к подготовке Предквалификационной заявки**:

Предквалификационная заявка предоставляется исключительно в электронном виде.

Содержание Предквалификационной заявки:

* 1. Заполненная должным образом, подписанная, с печатью организации Анкета А-1 «Анкета для Подрядчиков» с приложением сканированных копий всех документов, указанных в
	Анкете А-1.
	2. Документы должны быть сформированы в электронном виде по разделам:

**Финансовые документы**

- Аудиторское заключение за 3 года или письмо от участника, что компании не требуется проводить аудит

- Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние 3 финансовых года

- Справка налогового органа о состоянии расчетов инвестора по налогам

- Данные об основных средствах (по форме ОС-6б)

- Форму статистического наблюдения П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» или письмо от участника, что компании не требуется.

- Приложить подтверждения платеже- и кредитоспособности (письма банка).

**Учредительные документы:**

- Устав и изменения к нему

- Выписка ЕГРЮЛ

- Свидетельство ИНН/ОГРН КПП

- Приказ о назначении ГД

- Решения общего собрания

- Лицензии, СРО и т.д.

* 1. Заполненная должным образом, подписанная, с печатью организации Анкета В-1 «Анкета ОТ, ПБ и ООС» с приложением сканированных копий всех документов, указанных в Анкете В-1. В состав документов к анкете обязательно должны входить: политики и процедуры по ОТ ПБ ООС, Система Менеджмента Качества по ОТ ПБ ООС, программы вводного инструктажа и обучения по ОТ ПБ ООС для сотрудников, регистрационные свидетельств и разрешения в области ОТ ПБ ООС.
	2. Заполненный, подписанный, с печатью документ «Критерии предквалификации».
	3. Заполненный, подписанный, с печатью документ «Опросный лист», с приложением соответствующих форм к опросному листу и затребованных документов.
	4. Заполненное, подписанное заявление «Согласие с Кодексом делового поведения КТК».
1. **Общие сведения по объему работ:**

**Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг**:

Ставропольский край, Изобильненский район, НПС-5, расположенная на 1140 км нефтепровода КТК.

**Общее описание объема работ:**

Работы выполняются на основании утвержденной «К производству работ» Проектной и Рабочей документации.

Основной объем демонтажных и строительно-монтажных работ включает, не ограничиваясь, следующие виды работ:

* устройство свайного поля, бетонной монолитной плиты, металлоконструкций балочной клети с техподпольем, АКЗ, монтаж блок-боксов ПЧ на балочную сеть;
* расширение площадки системы сглаживания волн давления с установкой дополнительной подземной емкости 100 м3 сброса жидкости с устройством фундамента, обвязкой и подключением к действующим технологическими трубопроводами;
* перенос существующего оборудования площадки фильтров ФМЗО с последующей установкой на новое место;
* перенос дизельной электростанции с демонтажем участка существующей кабельной эстакады и переукладкой кабелей;
* строительство кабельной эстакады, устройство дополнительных металлоконструкций под кабельные коммуникации в подполье существующего здания ЗРУ и КТП;
* электроснабжение вновь проектируемых электропотребителей с монтажом нового участка эстакады, защитные мероприятия и молниезащита сооружений, подлежащих техническому перевооружению;
* устройство теплоизоляции и электрообогрева надземной части патрубка для установки уровнемера;
* трубная обвязка новой емкости ССВД с предварительным испытанием трубопроводов и ЗРА
* монтаж охранной сигнализации и видеонаблюдения с прокладкой кабельных сетей ИСБН по существующей и проектируемой кабельной эстакаде в существующих и проектируемых кабельных лотках;
* электропитание проектируемого контроллера СКУД и заземление коммутационного шкафа;
* прокладка нового участка самотечной канализационной сети от вновь проектируемого дождеприемника до вновь обустраиваемого колодца.
* комплекс работ по электрохимзащите (катодной защите);
* комплекс пуско-наладочных работ;
* благоустройство территории, а также по завершению строительных работ должны быть выполнены: планировочные работы, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, убран строительный мусор и проведено благоустройство земельных участков, при этом повреждённые в результате строительно-монтажных работ участки озеленения подлежат восстановлению;
* восстановление участков покрытия проездов;
* монтаж и последующий демонтаж ВЗиС на период СМР, рекультивация.

Участник должен предоставить **письменное подтверждение на бланке организации** о том, что Участник выполнил внутреннюю проверку и экспертизу Проектной (ПД) и Рабочей документации (РД) по объёму запрашиваемых работ на предмет наличия несоответствий и/или противоречий, которые могут повлиять на стоимость или график работ. Вопросы и замечаний к объему работ по ПД или РД отсутствуют; весь объем работ учтен в графике работ и цене ТКП.

**Директивные сроки выполнения работ:**

август 2023 г. – октябрь 2024 г.