**Приложение 2. Требования к строительной технике, технологическому оборудованию и инструментам**

**Attachment 2. Construction and process equipment and tools requirements**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п/****Item #** | **Наименование (характеристики) /****Description (specification)** | **Кол-во / Quantity** | **Ед. изм. /****Measurement** |
| Спецтехника/ Special machines | Проект «Строительство складского помещения на территории НПС "Тенгиз"»  |
| Экскаватор одноковшовый «Обратная лопата» ЭО-2621 (или аналог) / Single-bucket excavator “Obratnaya lopata” EO-2621 (or equivalent) | 1 | шт. / ea |
| Бульдозер, 79 кВт (108 л.с.) / Bulldozer, 79 kW (108 HP) | 1 | шт. / ea |
| Кран автомобильный, грузоподъемностью 50т / Automobile crane with lifting capacity 50 ton | 1 | шт. / ea |
| Кран автомобильный, грузоподъемностью 16т / Automobile crane with lifting capacity 16 ton | 1 | шт. / ea |
| Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А / Welding machines with rated welding current of 450-1250 A | 2 | шт. / ea |
| Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб / Aggregates for welding polyethylene pipes | 1 | шт. / ea |
| Автобетоносмеситель / Concrete mixer truck | 1 | шт. / ea |
| Вибратор глубинный / Pervibrator | 2 | шт. / ea |
| Вибратор поверхностный / Surface vibrator | 2 | шт. / ea |
| Катки дорожные самоходные / Self-propelled road rollers | 1 | шт. / ea |
| Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин / Portable compressors with an internal combustion engine pressure up to 686 kPa (7 atm), 5 m3 / min | 2 | шт. / ea |
| МГБУ «Омега» / MGBU "Omega" | 1 | шт. / ea |
| Дренажный насос типа «ГНОМ» / Drainage pump type "GNOM" | 1 | шт. / ea |
| Оборудование и средства для работы в условиях пожаро-газоопасных помещений, средства для измерения и контроля загазованности / Equipment and devices for operations in fire/gas-hazardous premises, devices for gas testing and monitoring | Для работы в условиях пожаро-газоопасных помещений, средства для измерения и контроля загазованности/ For operations in fire/gas-hazardous premises, devices for gas measurement and monitoring | В случае необходимости / As required | - |