**«УТВЕРЖДАЮ»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник административно-

транспортного управления

Д.В. Долгушин

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на услуги по предоставлению и сервисному обслуживанию локальных систем питьевого водоснабжения для АО «КТК-Р»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

1. **г.**

Оглавление

[1. Общие положения 3](#_Toc144974218)

[2. Сроки и условия предоставления услуг 3](#_Toc144974219)

[3. Адреса установки и количество оборудования 3](#_Toc144974220)

[4. Требования к выполнению работ 3](#_Toc144974221)

[5. Требования к оборудованию 4](#_Toc144974222)

[6. Требования к Исполнителям 4](#_Toc144974223)

# Общие положения

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. Магистральный нефтепровод КТК проходит по Атырауской области Республики Казахстан и по территории Юга Российской Федерации: Астраханской области, Республике Калмыкия, Ставропольскому и Краснодарскому краям (http://www.cpc.ru).

Целью данного тендера является – выбор Подрядчика, оказывающего услуги по предоставлению и сервисному обслуживанию локальных систем питьевого водоснабжения в офисах АО «КТК-Р».

Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые Подрядчику и предоставляемой им техники, а также расходных материалов.

# Сроки и условия предоставления услуг

* 1. Сроки предоставления услуг – 36 месяцев с момента подписания договора.
	2. Условия оплаты: оплата по факту предоставления услуги.

# Адреса установки и количество оборудования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Регион | Адрес | Количество оборудования (шт.) |
| 1. | Московский регион | 115093, Россия, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр.1 | 10 |
| 2. | Морской терминал | 353905, Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 1 ; | 1 |
| 3. | Центральный регион | 414040, Россия, г.Астрахань, ул.Куйбышева, 62 | 2 |
| 4. | Западный регион | 350000, Россия, г.Краснодар, ул.Буденного, 117/2 | 1 |

# Требования к выполнению работ

4.1. Виды работ: установка на объект и подключение для предоставления в последующую аренду и сервисному обслуживанию локальных систем питьевого водоснабжения на срок, прописанный в договоре.

4.1.1. Поставка Оборудования на место его размещения (осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет).

4.1.2. Монтаж и наладка Оборудования, включая все необходимые комплектующие.

4.1.3. Тумба для установки предоставляется Исполнителем.

4.1.4. Уборка Объекта от мусора и вывоз упаковки, оставшейся после оказания услуг, а также, при необходимости, его утилизация.

4.1.5. Сервисное обслуживание Оборудования, согласно требованиям Технического задания.

4.1.6. Обучение представителя Заказчика правилам эксплуатации Оборудования.

4.2. Содержание и объем проводимых работ:

4.2.1. Установка (включая монтаж) локальных систем питьевого водоснабжения по адресам КТК.

4.2.2. Последующее обслуживание техники, обеспечивающее ее бесперебойное функционирование, включая регламентную замену фильтров и/или иных расходных материалов.

4.3. Питьевая вода, подготовленная к употреблению с помощью технологического оборудования, являющегося предметом закупки должна соответствовать нормам, установленным СанПин 2.1.4.1074 – 01.

4.4. Исполнитель обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.5. Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.6. Исполнитель обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.7. Сервисная поддержка. В случае аварийной ситуации или неработоспособности оборудования прибытие специалистов Исполнителя на место установки оборудования не позднее 5 часов с момента вызова, а в рабочие дни не позднее 4 часов.

# Требования к оборудованию

5.1. Система должна представляет из себя набор модулей с подающим устройством в виде крана. Часть системы, состоящей из модулей, располагается под столешницей в нише или в отдельно стоящей тумбе. Вторая часть системы состоит из открытой части, представляющей из себя: устройство подачи воды – кран с расположенными в верхней его части кнопками управления и каплесборник. Соединительные шланги, самозажимные фитинги, иные расходные материалы, требуемые для установки и ввода оборудования в эксплуатацию.

5.1.1. Оборудование, предоставляемое в аренду АО «КТК-Р» должно быть новым и не иметь признаков использования.

5.2. Функционально оборудование должно обеспечивать три режима подачи воды:

- горячая, максимальная температура не ниже 96С, производительностью не менее 40 литров в час;

- холодная, минимальная температура не выше 6С, производительностью не менее 50 литров в час;

- холодная газированная, производительностью не менее 40 литров в час.

5.3. Обеспечение баллонами с газом и их замена должна бать включена в стоимость обслуживания. Обязательное наличие сертификатов соответствия и паспорта на газовые баллоны (тару), а для баллонов старше 5 лет документ, подтверждающий переосвидетельствование.

5.4. Установка счетчиков воды для контроля ресурса фильтрации

5.5. Все поставляемые продукты питания должны соответствовать действующим ГОСТам, должны быть зарегистрированы и разрешены к использованию на территории РФ. Качество и безопасность продуктов питания должны подтверждаться официальными документами: сертификатами соответствия, декларациями соответствия, удостоверениями качества и безопасности пищевых продуктов.

# Требования к Исполнителям

6.1. Исполнитель должен иметь опыт предоставления услуги не менее 2 лет;

6.2. Исполнитель должен иметь в наличии необходимый парк подменного оборудования;

6.3. Исполнитель должен иметь положительную репутацию на российском рынке и положительные отзывы Покупателей (предоставляются по запросу);

6.4. Исполнитель должен располагать опытными, квалифицированными специалистами, обеспечивающими монтаж и сервисное обслуживание оборудования;

6.5. Исполнитель должен назначить лицо, ответственное за исполнение обязательств по договору, который является уполномоченным лицом Исполнителя по всем вопросам, которые могут возникнуть у Заказчика в процессе выполнения исполнителем своих обязательств. Персональный менеджер должен быть доступен по сообщенным контактным данным ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

Подготовил: Сураев П.А.

Специалист по административным вопросам

Тел.: +7(495)966-5000