|  |
| --- |
| **Приложение 3. Требования к строительной технике, технологическому оборудованию и инструментам /**  |
| **Attachment 3. Construction and process equipment and tools requirements** |
|  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование (характеристики) /Description (specification)** | **Кол-во, шт. / Q-ty, pc** | **Комментарий / Comments** |
| **1** | **Основные технические ресурсы:** |
| 1.1 | Автокран г/п 16 т. | 2 | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.2 | Автокран г/п 32 т. | 2 | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.3 | Автокран на спецшасси Liebherr LTM 1100 г/п 100 т. Или аналог | 1 | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.4 | Экскаватор одноковшовый "обратная лопата" с объёмом ковша 0,28 м3 | 1 | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.5 | Экскаватор одноковшовый Hitachi ZX-200 с объёмом ковша 0,7м3 или аналог | 2 | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.6 | Бульдозер ДЗ-110 мощностью 125 кВт или аналог | 2 | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.7 | Универсальный погрузчик ТО-18 с объёмом ковша 1,9 м3 или аналог | 2 | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.8 | Автогрейдер Д3-98 мощностью 79 кВт или аналог | 1 | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.9 | Виброкаток самоходный ДУ-97 мощностью 44,5 кВт или аналог | 1 | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.10 | Электростанция передвижная ДЭС АД30-Т/230 (36,5 кВт) или аналог | 3 | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.11 | Компрессор ДК-9М производительностью 10 м3/мин или аналог | 1 | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.12 | Передвижная паровая установка ППУ-2000/100М производительностью 2000 кг/ч или аналог | 1 | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.13 | Автогидроподъемник, высота подъема 28 м. | 2 | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.14 | Топливозаправщик АТЗ-7 с ёмкостью цистерны 7 м3 или аналог | 1 | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.15 | Автомобиль-цистерна АЦВ-20 с ёмкостью цистерны 20 м3 или аналог | 1 | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.16 | Автомобиль бортовой грузоподъёмностью 8 т | 2 | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.17 | Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 13 т | 4 | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.18 | Седельный тягач грузоподъёмностью 40 т | 1 | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.19 | Илососная машина КО-507А с ёмкостью цистерны 7 м3 или аналог | 1 | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| **2** | **Вспомогательные технические ресурсы:** |
| 2.1 | Автобус (24 места) | 3 | Обслуживание персонала |
| 2.2 | Дежурная машина | 1 | Обслуживание персонала |
| 2.3 | Медицинская машина | 1 | Обслуживание персонала |
| **3** | **Ведомость потребности во временных (не титульных) инвентарных зданиях и вспомогательном оборудовании:** |
| 3.1 | Прорабская | 1 | Контейнер 4м2 |
| 3.2 | Офис | 1 | Контейнер 7м2 |
| 3.3 | Помещение для отдыха и обогрева рабочих | 1 | Контейнер 4м2 |
| 3.4 | Уборная (автономная модульная с подземным септиком) | 3 | Модульная 1м2 |