## **КРАТКАЯ информация о Тендере.**

6225-OD. Название проекта: **«Перепрофилирование помещений складского комплекса РП МТ (УИ-2467)»**

|  |  |
| --- | --- |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Краснодарский край, г. Новороссийск, Морской терминал, площадка Резервуарного парка нефтепровода КТК, выполнение работ по проекту: ***«Перепрофилирование помещений складского комплекса РП МТ (УИ-2467)»*** |
| Описание основных работ | Проектом предусмотрено перепрофилирование помещений складского комплекса с целью рационального использования его площадей и исключение затаривания.**Склад №1.**Помещение «Склад Тосол» (помещение №2) переименован в «СИЗ №3». Предусмотрен демонтаж конструкций, перегородок, перекрытия, двери помещения № 9 «Помещение системы водоснабжения» с целью расширения полезной площади помещения №5 «Помещение хранения материалов и запчастей». После демонтажа помещения № 9 предусмотрено восстановление отделки стен помещения № 5 «Помещение хранения материалов и запчастей».Запроектирован ремонт пола помещений № 2 «СИЗ №3» и № 5 «Помещение хранения материалов и запчастей».После демонтажа вентиляционной системы производится заделка отверстий минеральной ватой с обшивкой профлистом с заводским лакокрасочным покрытием в цвет существующих панелей.Предусмотрены жалюзи на окнах в помещении № 8 «Помещение хранение спецодежды», помещении № 2 «СИЗ №3» в блоке склада № 1.При демонтаже помещения №9 выполнен перенос водомерного узла в помещение №16«Сушка» служебно-бытового блока складского комплекса.**Служебно-бытовой блок складского комплекса.**Предусмотрено изменение функционального назначения помещений «Комната для младшего обслуживающего персонала» (пом. №13) и «Рабочий кабинет №1» (пом. №1).Выполнен демонтаж гипсокартонной перегородки и объединены в одно помещение с названием «Рабочий кабинет №1». При объединении помещений сохранены существующие отдельные входы без замены дверей. Предусмотрен ремонт и окраску перегородок из ГКЛ объединенного помещения «Рабочий кабинет №1», а также перегородки из сэндвич-панели в местах стыковки демонтированной перегородки и конструкций демонтированных потолков. Цветовые решения приняты аналогично существующим.В помещении «Рабочий кабинет №1» предусмотрено размещение рабочих мест для трех человек (два существующих в прежних привязках и одно новое).Выполнена замена декоративных потолков помещений 1, 2, 4, 6-10 на аналогичный потолок типа «Армстронг». В помещении № 13 объединяемом с помещением №1 предусмотрена замена существующего реечного потолка на потолок типа «Армстронг». В помещении 4 (Помещение для ИБП и аккумуляторов) на время проведения работ по замене подвесного потолка предусмотреть защиту стационарного оборудования от механических повреждений, вибрации и пыли.Выполнен ремонт пола помещения №1 «Рабочий кабинет №1».**Склад №2.**Помещение «Такелажный склад» (помещение № 3) переименовано в «СИЗ №2». Предусмотрена для помещения «СИЗ №2» подготовка к покраске и покраска перегородок из ГКЛ. Выполнена ремонт и покраска пола. Предусмотрены жалюзи на окнах в помещении № 3 «СИЗ №2» в блоке склада №2.**Строительные решения**Проектом предусмотрен:Для помещений склада N1:- демонтаж помещения 9, включающего в себя демонтаж металлических колонн и стоек под водосборник, железобетонной плиты перекрытия;- демонтаж фундамента под вытяжной вентилятор;- демонтаж отмостки, с последующим восстановлениям;- отделочные работы по восстановлению антикоррозионной защиты, металлоконструкций и бетонного пола после демонтажа помещения 9;- устройство проемов в сендвич-панелях для вентиляционных коммуникации, с обрамлением из оцинкованного листа; |