****

**Акционерное Общество**

**Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р**

«УТВЕРЖДЕНО»

Заместитель Генерального директора

по общим вопросам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Х.Т. Касымов

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку оборудования для столовых НПС

Центрального региона АО «КТК-Р»

|  |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО: |
|  |  |  |
| Начальник административно-транспортного Управления (Менеджер по административным вопросам) |  | К.А. Аслиян |
| Начальник регионального управления эксплуатации (Региональный менеджер) |  | К.С. Рыбак  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ПОДГОТОВЛЕНО |   |  |
| Начальник административно-хозяйственной службы по Центральному региону |  | В.А. Карданов |

**2024 г.**

1. Общая информация

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – крупнейший международный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и транспортировки сырой нефти с месторождений Западного Казахстана, а также нефти, поступающей в систему на территории России, по магистральному трубопроводу протяженностью более 1,5 тыс. км до Морского терминала компании в п. Южная Озереевка (г. Новороссийск), где осуществляется загрузка танкеров для последующей отправки сырой нефти на мировые рынки. Пропускная способность трубопровода 67 млн тонн в год.

Во всех основных сферах своей деятельности Консорциум строго следует и соответствует международным стандартам, в том числе в вопросах, касающихся охраны труда и безопасности производства, экологии. Каспийский Трубопроводный Консорциум – социально ответственная компания. С первого дня своего существования компания последовательно реализует крупные социальные программы, направленные на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта и других сфер в регионах своего присутствия. В КТК убеждены: высокий уровень социальной и экологической ответственности – это неотъемлемая черта современного бизнеса, и каждое предприятие обязано вносить вклад в улучшение жизни людей на территориях своей деятельности.

Более подробно о деятельности КТК можно ознакомиться на сайте: [www.cpc.ru](http://www.cpc.ru)

Проводимые КТК тендеры не являются торгами (конкурсами, аукционами) в соответствии со статьями 447-449 или публичными конкурсами в соответствии со статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывают на КТК обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации».

КТК вправе отказаться от проведения тендера в любое время без объяснения причин, а также завершить тендер без заключения Договора по его результатам в любое время. При этом КТК не несет никакой ответственности перед Участниками тендера или третьими лицами, а также не возмещает Участнику расходы, понесенные им в связи с участием в тендере.

1. Цель тендера

Целью данного тендера является поставка оборудования для столовых на удаленных объектах Центрального региона АО «КТК-Р».

1. Место поставки оборудования

|  |
| --- |
| **Центральный регион КТК-Р** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НПС-2 (п.Адык) | Республика Калмыкия, Черноземельский район, НПС-2 | 10,8 км на Сев-Запад от ориентира п. Раздольный.Ближайшие крупные населенные пункты п. АдыкРайонный центр: п. Комсомольский |
| НПС-3 (п.Кевюды) | Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, НПС-3 | Кевюдовское СМОБлижайшие населенные пункты п.КевюдыРайонный центр: п. Ики-Бурул |

1. Наименование поставляемого оборудования

В соответствии с настоящим техническим заданием Участник тендера обязуется осуществить поставку на удаленные объекты Компании следующее оборудование столовых:

**1) Пароконвектомат Abat ПКА 20-1/1ВМ2-01 или аналог**

**Основные характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Подключение | 380 В |
| Количество уровней | 20 |
| Способ образования пара | инжектор |
| Расстояние между уровнями | 65 мм |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | GN 1/1 (530x325 / 500x300 мм) |
| Панель управления | электронная |
| Автоматическая мойка | есть |
| Ручной душ | есть |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Термощуп | есть |
| Температурный режим | 270 °С |
| Мощность | 37 кВт |
| Ширина | 890 мм |
| Глубина | 850 мм |
| Высота | 1780 мм |
| Вес (без упаковки) | 285 кг |

**Описание:**

Пароконвектомат должен выполнять функции обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на предприятиях общественного питания. Модель должна быть оснащена подсветкой, душем для мойки и дверью с двойным термостойким остеклением.

В комплект поставки должна входить тележка-шпилька под 20 гастроемкостей GN 1/1.

**Дополнительные характеристики:**

* Количество воздушных ТЭНов: 8
* Номинальная нагрузка на гастроемкость: 3 кг

**5. Место поставки и наименования оборудования**

**НПС-2:**

* Пароконвектомат Abat ПКА 20-1/1ВМ2-01 или аналог – 1 шт;

**НПС- 3:**

* Пароконвектомат Abat ПКА 20-1/1ВМ2-01 или аналог – 1 шт;

6. Требования к Участнику тендера

6.1. Участник тендера должен соответствовать требованиям, устанавливаемым к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, в том числе к наличию их на момент подачи заявки. Участник должен иметь:

6.1.1. Достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение, не должен являться неплатежеспособным или банкротом, или находиться в процессе ликвидации. На имущество Участника в части существенной для исполнения Договора не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена. В случае необходимости Заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

6.1.2. Опыт работы, связанный с предметом работ и положительную деловую репутацию.

6.2. Участник должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории РФ.

6.3. Участник имеет право привлечь для исполнения работ третьих лиц, при этом требования к Участнику по отношению к третьим лицам сохраняется.

7. Требования к проведению работ и оказываемым услугам

7.1. Работа на территории НПС должна быть организована с учетом обеспечения безопасности как объекта, так и работающего персонала.

7.2. Поставляемое в рамках требований к данному Техническому заданию оборудование должно соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для оборудования данного рода действующим законодательством Российской Федерации, и иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

7.3. Поставляемое оборудование должно быть новым (ранее не находившимися в использовании у исполнителя или третьих лиц), быть не подвергшимся ранее ремонту (модернизации), не должны находится в залоге, под арестом, или под иным обременением.

7.4. Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен быть не менее 1 года.

8. Коммерческое предложение

8.1. Предоставляемое Участником тендера коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:

* общее ценовое предложение на поставляемое оборудование с учетом его доставки до объекта Компании;
* согласие компании выполнять работы по контракту согласно данному ТЗ;
* условия предоставления гарантии на поставляемое оборудование;
* согласие на принятие стандартных условий оплаты КТК;
* подтверждение согласия на соблюдение работниками «Кодекса делового Поведения КТК», «Принципов хозяйственной деятельности КТК», а также требований антикоррупционного законодательства;
* согласие подписать договор по форме стандартного договора КТК;
* иная информация в соответствии с условиями данного Технического задания.