**Вопросы и ответ по тендеру 6861-OD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопрос | Ответ |
| 1 | Позиция № 122 (PID 57027320) Гибкий шланг от пробоотборников Clif Mock. - Укажите тип присоединения | Торцевое соединение - наружная трубная резьба 1/4 NPT из нерж. стали |
| 2 | Позиция № 137 (PID 57052134) Шаровой кран с внутренними резьбами -  Для подбора шарового крана направьте заполненный опросный лист с указание технических требований по эксплуатации и присоединению. | Добавлен файл: 56. Опросный лист на изделие 1114438 |
| 3 | Позиция № 259-261,275 (PID 57003445, 57003446, 57003447, 57003471) Вентиль запорный тарельчатый (клапанный) с сальником DN…..  Для подбора запорного вентиля направьте заполненный опросный лист с указание технических требований по эксплуатации и присоединению. | Это простые сантехнические вентили, для них опросные литы не предусмотрены |
| 4 | Позиция № 139,140,262-274,283,292,295,296 Кран шаровый полнопроходной…..  Для подбора шарового крана направьте заполненный опросный лист с указание технических требований по эксплуатации и присоединению | Это простые сантехнические краны, для них опросные литы не предусмотрены |