**ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

Уважаемые господа, компания АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» заинтересована в приобретении продукции, приведенной в Таблице 1.

**Сроки поставки**: поставка в московский офис компании (Москва, ул. Павловская, д. 7 стр. 1), поставка не позднее 01 марта 2020 г.

**Требования к коммерческому предложению:**

1. Коммерческое предложение должно быть представлено на имя Медведевой Елены Евгеньевны (Elena.Medvedeva@cpcpipe.ru), по электронной почте, продублировано на имя Сеноедова Григория Георгиевича (Grigory.Senoedov@cpcpipe.ru).
2. Коммерческое предложение должно быть представлено не позднее 31 января 2020 г. и включать в себя коммерческую часть, подтверждение согласия поставить данную продукцию согласно приложенного ТЗ (с описанием и фотографиями образцов продукции, если необходимо) или описание и образцы продукции альтернативного предложения. Замена предметов на другие сходные по характеристикам допускается при согласовании с Заказчиком.
3. Предложение должно быть представлено в рублях без НДС. Система налогообложения должна быть указана отдельно.
4. Стоимость продукции должна включать в себя все расходы, а также стоимость доставки до склада покупателя – г. Москва, ул. Павловская, д. 7 стр. 1
5. Срок действия коммерческого предложения – 3 месяца.
6. В коммерческом предложении должны быть указаны условия оплаты, размер аванса.
7. Компания должна быть согласна на подписание договора поставки по форме стандартных договоров КТК-Р.

Медведева Елена Евгеньевна

АО "КТК-Р"

Россия, 119017

г. Москва, ул. Павловская, д.7 стр.1

Бизнес-центр «Павловский»

Тел.: +7 495 966-5361

Факс: +7 495 966-5222

E-mail: Elena.Medvedeva@cpcpipe.ru

Таблица 1. Состав и описание продукции

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование и технические характеристики | Кол-во |
| 1 | Монитор 24" EIZO FlexScan2450 (или аналог) | 3 |
| 2 | Крепление для мониторов на стол 3х1 Ergotron 33-296-195 | 1 |
| 3 | Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK540 ADVANCED Black USB | 1 |
| 4 | Рабочая станция в составе (или аналог):  - процессор Intel® Corei7-8700 (3,2GHz), кэш 12 Мбайт;  - память ОЗУ 16 Гбайт, DDR4, 2666 МГц, SDRAM;  - твердотельный накопитель 2,5", 512 Гбайт, SATA20, SED;  - видеоплата Nvidia Quadro P1000 (4GB DDR5) 260W, SSD;  - тип корпуса Small Form Factor;  - блок питания 260 Вт;  - операционная система Windows 10 Professional x64 Rus. | 1 |
| 5 | Видеоконтроллер FORSITE WS-Series для видеостены 3х3 в составе (или аналог):  - платформа 4U шасси FS-42300;  - блок питания 800W ActivePFC с резервированием 1+1;  - Корзина HDD 3 x 3,5"" SATAII/SAS 6G  - система охлаждения процессора активная до 125W;  - процессор 6-ядерный Intel Xeon E5-1650v4 3.6GHz, 15M, S2011-3;  - системная плата/чипсет Intel X99 WS;  - оперативная память 2\*8GB DDR4 2400Mhz ECC PC4-19200;  - жесткие диски SATA HDD 1TB 128MB Cache 7200 об/мин SATA 3.5 Server, 2 шт.;  - встроенный сетевой контроллер - 2 x Gigabit Ethernet LAN ports;  - слот расширения x16 #1 - Nvidia Quadro P4000 8GB GDDR5 1792 CUDA Cores 4xDP 1;  - слот расширения x16 #2 - Nvidia Quadro P4000 8GB GDDR5 1792 CUDA Cores 4xDP 1;  - слот расширения x16 #3 - Nvidia Quadro P4000 8GB GDDR5 1792 CUDA Cores 4xDP 1;  - слот расширения x16 #5 - Pro Capture Quad HDMI (4 x HDMI входа 2K);  - слот расширения x16 #6 - Pro Capture Quad HDMI (4 x HDMI входа 2K);  - слот расширения x16 #8 - Плата синхронизации Nvidia Quadro SYNC II;  - операционная система Microsoft Windows 10 Professional x64 Rus;  - ПО для управления видеостеной FORSITE M-Wall Control Center v2.0. | 1 |
| 6 | Коммутатор Cisco Catalyst 2960L-48PQ-LL (или аналог) | 1 |
| 7 | Комплект кабелей и разъемов для коммутации рабочей станции, мониторов, видеоконтроллера и 9 настенных видеопанелей в составе (или аналог): | 1 |
|  | - кабель «витая пара» для сетей Ethernet, CAT 5e, SF/UTP - 100 м;  - цифровой кабель DisplayPort, версия 1.2, штекер > штекер DP2DP1.2-MM-05BK - 10 шт.;  - кабель HDMI, серия Standard v.2, штекер (тип A) > штекер (тип A) HDMIS2-MM-02 – 18 шт.;  - кабель передачи данных USB 3.0, штекер (тип A) > штекер (тип B) 1K-USB307-AB-03 – 2 шт.;  - кабель передачи данных USB 3.0, тип A, штекер > штекер 1K-USB305-AA-01 – 2 шт.;  - кабельный разъем RJ-45 штекер, экранированный, в комплекте с хвостовиком, IP20 – 50 шт.  - кабель cиловой H07RN-F, IEC320 C14 приборный штекер 3-пин > IEC320 C13 приборное гнездо 3-пин 1K-MP61-02 – 10 шт. |  |