1. [bookmark: SUB360000]Наличие лицензии на выполнение, требуемых в соответствии с проектом, видов строительно-монтажных работ 1-й или 2-й категории в соответствии с Законом Республики Казахстан О разрешениях и уведомлениях от 16.05.2014 № 202-V и Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II “Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан”.

Необходимая оснащенность машинами и механизмами
	№ п/п
	Наименование процесса
	Марка
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м 
	- 
	2

	2
	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) 
	ДЗ-122А 
	1

	3
	Автогудронаторы, 3500 л 
	ДС-39Г 
	1

	4
	Автомобили бортовые, до 8 т 
	Камаз 
	1

	5
	Автомобили грузопассажирские, бортовые до 1,5 т 
	- 
	1

	6
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт 
	АВД «ВАГНЕР» 7000 
	1

	7
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем 
	АДД-4004ПРиУ1 
	1

	8
	Аппарат для газовой сварки и резки 
	ЛИГА – 02-24 
	1

	9
	Вибратор поверхностный 
	ИВ-98Е 
	1

	10
	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А 
	MIG 350 
	1

	11
	Вышки телескопические, 25 м 
	Haulotte H25TPX 
	1

	12
	Домкраты гидравлические, 63 т 
	ДГ-63 
	1

	13
	Дрели электрические 
	- 
	1

	14
	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т 
	ДУ-62 
	1

	15
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин 
	PORTA 2 
	1

	16
	Котлы битумные передвижные, 400 л 
	БК-1 
	1

	17
	Краны на автомобильном ходу, 10 т 
	Галичанин 
	1

	18
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т) 
	- 
	1

	19
	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) 
	- 
	2

	20
	Машины поливомоечные, 6000 л 
	- 
	1

	21
	Машины шлифовальные электрические 
	- 
	1

	22
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций 
	Comprag 
	1

	23
	Перфоратор электрический 
	П-18/450 ЭР 
	1

	24
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т 
	Амкодор - 361 
	1

	25
	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м 
	АГП 22 
	3

	26
	Пылесосы промышленные 
	SE 62E 
	1

	27
	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) 
	- 
	1

	28
	Трамбовки пневматические при работе от компрессора 
	- 
	1

	29
	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 
	СВА-130А 
	1

	30
	Шуруповерты строительно-монтажные 
	АТ-4080 
	1

	31
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 
	ЭО – 3323А 
	1

	32
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С 
	НОВЕЛ ЭПСЭ -40/400 
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